**Техническо задание за извършване на ремонт на платформата на електронна автомобилна везна с размери 16м/3м и капацитет 60тона, находяща се на територията на СПСОВ Кубратово**

- Подмяна на ламарината на платформата, включваща следните дейности:

1. Демонтаж на старата ламарина от платформата, оглед на основата и заварките.

2. Доставка на материали – рифелова ламарина с дебелина 8 mm, шина 60х8 mm,

крепежи, помощни материали и консумативи.

3. Нарязване на ламарина по размер.

4. Огъване на капаци.

5. Монтаж на ламарината и извършване на заварки.

6. Монтаж на капаците.

7. Монтаж на предпазна лента от гъвкав материал между фундамента и платформата с цел предотвратяване на замърсяване с утайки в основата на платформата.

8. Грундиране и боядисване на ремонтираната платформа.

9. Проверка и настройка на везната с калибрирани еталонни теглилки и представяне на последваща проверка след ремонт пред Български институт по метрология.

10. Срок на изпълнение на поръчката – до 10 работни дни от датата на писмено възлагане на поръчката.