СВ-4594/16.12.2019г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

**РАЗЯСНЕНИЕ 1**

Разяснение по процедура с номер **ТТ001898** и предмет **„Доставка на резервни части и консумативи за МПС“**:

**Въпрос 1.**:

Могат ли да бъдат оферирани аналози или заместители на изделията, които са спрени от производство и/или такива, които вече се доставят с нов партиден номер?

**Отговор на въпрос 1.:**

Могат да се оферират пълни аналози отговарящи на техническите спецификации на зададените.

**Въпрос 2.**:

Възможно ли е да ни представите техническа спецификация на изделията за 1,2,3 и 5 от ОП 1 група 1?

**Отговор на въпрос 2.:**

Фасунги с цокъл Е14 с открити и скрити клеми.

**Въпрос 3.**:

В таблиците на техническото и ценово предложение на ОП1 група 1 от 95 до 100 сте посочили различни диаметри на тръбите в един и същ ред , как да подходим при оферирането?

**Отговор на въпрос 3.:**

Участникът да оферира ф на тръбите с най- голям диаметър.

**Въпрос 4.**:

В ОП1 група 1 от 97 до 100 вътрешни или външни размери имате в предвид за тръбите?

**Отговор на въпрос 4.:**

Вътрешни размери

**Въпрос 5.**:

Може ли да ви предложим тръби с близки размери на посочените от вас?

**Отговор на въпрос 5.:**

Може , но не по-малки от посочения диаметър.

**Въпрос 6.**:

Моля за техническо пояснение за разединител и вложки за тип OD2 поз. 603 до 623 в ОП 1 група 1

**Отговор на въпрос 6.:**

от поз.603 до 612 – разединител със стопяема вложка в зависимост от номиналният ток, от поз.613 до 623 патрони със стопяема вложка за съответните разединители.

**Въпрос 7.**:

Да ви бъдат ли оферирани живачни лампи, които са спрени за ползване в ЕС от няколко години но присъстват във вашата спецификация?

**Отговор на въпрос 7.:**

Моля да се оферират , имаме няколко обекти с такива лампи.

**Въпрос 8.**:

Моля да уточните тип на кабел, напрежение и брой жила за поз. 21 до поз. 32 включително от ОП 2 група 2 ?

**Отговор на въпрос 8.:**

Изолационна муфа до 1 кV, от поз.21 до 23 с 1 жило. Муфата не включва метална гилза. От поз.24 до 32 , Изолационна кабелна глава до 1 кV без съединителни гилзи.

**Въпрос 9.**:

В ОП 2 група 2 поз 24 сте посочили 50х240мм2- техническа грешка ли е?

**Отговор на въпрос 9.:**

3х240 мм2

**Въпрос 10.**:

В ОП2 група 3 не сте посочили работно напрежение на бобините на поз. 81 до поз.84.

**Отговор на въпрос 10.:**

бобина 220V

**Въпрос 11.**:

Моля за ОП 3 група 4 да ни посочите клас на защита, клас RFI филтъра, в каква среда ще се използва индустриална или жилищна. Изделията да имат ли дисплей и какъв да бъде цифров или графичен?

**Отговор на въпрос 11.:**

Клас на RFI филтър А1 , графичен дисплей.

Иван Къчев

Старши специалист “Снабдяване”

*Отдел "Снабдяване"*

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9