I. Техническа спецификация

1. Предмет на договора е „Периодични проверки, техническа поддръжка и сервиз на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства производство на MSA”.
2. Място на извършване - в сервиз на изпълнителя на територията на гр. София. Услугите предмет на договора трябва да бъдат изпълнявани в сервиз на фирмата изпълнител, като Възложителя предоставя средствата в сервиза на изпълнителя, който трябва да е в гр. София с адрес: ……………….. След извършване на услугата представител на Възложителя взима от сервиза на изпълнителя в гр. София средствата с коректно попълнен и подписан от Изпълнителя протокол за извършените дейности удостоверяващ годността и състоянието на средството с включени препоръки за поддръжка. Без такъв протокол Възложителя не приема средствата за защита.

3. Изпълнителят извършва периодични проверки и техническа поддръжка на средствата предмет на договора в съответствие с производствената инструкция за експлоатация на средствата, съгласно график на годишна база предоставен от изпълнителя до 5 работни дни след сключване на договора.

4. Списък на средствата, подлежащи на периодични проверки, техническа поддръжка и сервиз и График за проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Модел** | **Брой** | **Честота на прегледите за 1 година** |
| 1 | Трипод, производство MSA | Workman | 7 | на 6 месеца |
| 2 | Работна лебедка MSA,  производство MSA | Workman winch | 7 | на 6 месеца |
| 3 | Спирачен механизъм против падане със самонавиващо се обезопасяващо въже, производство MSA | Workman rescuer | 7 | на 6 месеца |

**Забележка :** *Възложителят не гарантира количества, но си запазва правото да допълва списъка с брой комплекти триподи и техните елементи*

Списък с резервни части:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Артикулен номер** | **Наименование на резервни части** |
| **1** | 10143457- SP | Pillar,winch,20m,10 /PKG |
| **2** | 10143458- SP | Bushing,sus440,ID 10,10 /PKG |
| **3** | 10143459- SP | Bottom plate assy,winch, 1/PKG |
| **4** | 10143463- SP | Brasket subassy, winch, 1 /PKG |
| **5** | 10143465- SP | Screw,M6X10,Tamper proof, sus 304,100 /PKG |
| **6** | 10143467- SP | Nut, Stopper,winch, 10 /PKG |
| **7** | 10143468- SP | Pinion, winch, 10 /PKG |
| **8** | 10143470- SP | Ratchet, primary brake, 10 /PKG |
| **9** | 10143473- SP | Handle subassy, winch, 1 /PKG |
| **10** | 10143482- SP | Top plate assy, winch, 1 /PKG |
| **11** | 10143489- SP | Washer, primary brake, 10 /PKG |
| **12** | 10143491- SP | Pawl, primary brake, winch, 10 /PKG |
| **13** | 10143492- SP | Pawl, secondary brake, winch, 10 /PKG |
| **14** | 10143495- SP | Bushing, Pom, ID 15 mm, 10 /PKG |
| **15** | 10143497- SP | Bushing, Pom,15F, 10 /PKG |
| **16** | 10143498- SP | Shaft,Hub, winch, 20m,10 /PKG |
| **17** | 10143499- SP | Hub, winch, 10 /PKG |
| **18** | 10143500- SP | Hubplate, winch,2/PKG |
| **19** | 10143503- SP | Lock nut, M10,50/PKG |
| **20** | 10143504- SP | Trust washer,ID 14, 20/PKG |
| **21** | 10143506- SP | Spring,pawl, winch, 50/PKG |
| **22** | 10143507- SP | Plate,press cable, winch, 20m, 4/PKG |
| **23** | 10143508- SP | Spring, cable, winch, 20m, 6/PKG |
| **24** | 10143509- SP | Shaft, pawl, winch, 20m, 10/PKG |
| **25** | 10159764 | Label,variable info,EN,Workman rescuer |
| **26** | 10162772 | Carry bag W/ Paskage, Workman rescuer |
| **27** | 10169369 | Carrying bag, Workman tripod,With carton |
| **28** | 10090902 | Basket, monopod mount for tripod, tic |
| **29** | 506222 | Pulley assembly |

**Забележка:** *Срок на доставка до 30 работни дни, след подаване на писмена заявка от страна на Възложителя*.

1. При периодична или извънредна проверка и техническа поддръжка и сервиз: максимален срок на изпълнение (предаване и връщане) на средствата, е както следва:
   * 1. За 1 брой комплект – до 1 работен ден от датата на предаване на комплекта, чрез двустранно подписан приемо – предавателен протокол;
     2. За до 5 броя комплекти – до 3 работни дни от датата на предаване на комплекта, чрез двустранно подписан приемо – предавателен протокол;
     3. За над 5 броя комплекти - до 5 работни дни от датата на предаване на комплекта1 чрез двустранно подписан приемо – предавателен протокол;
2. 1 бр. комплект е съставен от средства № 1, 2 и 3 съгласно таблица Списък на средствата, подлежащи на проверки в т.4 по - горе.
3. При срок над дефинирания по-горе в т.5 Изпълнителят, следва да предостави оборотни аналогични комплекти на мястото на проверяваните.
4. След извършена проверка за годност, техническа поддръжка и сервиз при връщане на средството, Изпълнителят предоставя протокол удостоверяващ годността и състоянието на средството с включени препоръки за поддръжка, приемо-предавателен протокол и фактура, както и обозначена маркировка върху средството за защита по подходящ начин (стикер или етикет), указваща годността на средството.
5. Изпълнителят се задължава да връща средствата на Възложителя в изправно състояние позволяващо използването им в съответствие с производствената инструкция за експлоатация.
6. При необходимост от подмяна и/или ремонт Изпълнителят ще спазва следните срокове:

10.1. срок на доставка на частите - не по-дълъг от 30 работни дни, от датата на писмената заявка изпратена от страна на Възложителя за части доставени от други страни;

10.2. срок на доставка на частите - не по- дълъг от 5 работни дни от датата на писмената заявка изпратена от страна на Възложителя за части налични на склад;

10.3. срок на изпълнение на ремонта – не по-дълъг от сроковете, дефинирани в т. 5.

10.4. За времето на доставка на частите и ремонт, дефектиралите средства се съхраняват от Изпълнителя, като той трябва да има възможност да предостави оборотни аналогични комплекти на мястото на проверяваните.

10.5. В случай на ремонт и доставка на резервни части по - дълъг сумарно от 7 работни дни от датата на писмената заявка изпратена от страна на Възложителя, Изпълнителят предоставя на Възложителя идентични комплекти за ползване за времето на ремонт и доставка.

11. Изпълнителят е представил списък на резервните части, използвани при сервизиране, с включени срок на доставка, гаранционен срок и крайна цена с включен труд (без ДДС, с вкл. цена за монтаж). При необходимост от влагане на резервни части, невключени в списъка Изпълнителят предлага калкулация с актуалната цена на дребно с приспадната отстъпка предложена в офертата му за обществената поръчка.

12. Възложителят си запазва правото да:

* 1. Променя броя на средствата, подлежащи на периодична проверка, техническо обслужване и сервиз в хода на договора и при условията на договора - от същите от посочените марки.

12.2 Да възлага извънредни проверки за годност, техническо обслужване и ремонти при необходимост, същите ще се извършват съгласно ценовото предложение на Изпълнителя и при условията на договора.

1. Услугите ще се изпълняват в съответствие с производствената инструкция за експлоатация на средствата.
2. Гаранционен срок на вложените резервни части – не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол подписан без възражения от страна на Възложителя при доставката.
3. Приемането на изпълнението на услуга/доставка в рамките на гаранционния срок ще става с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.
4. Страните подписват протокола по предходния член при липса на забележки от страна на Възложителя по отношение на доставената стока.
5. При наличие на забележки от страна на Възложителя или негов представител по отношение на доставената стока забележките се посочват в протокола и Възложителят поставя срок за отстраняването им от и за сметка на Изпълнителя.
6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща по електронен път или чрез пратка с обратна разписка и ще се счита за получено от адресата от датата на кореспонденцията или отбелязана на обратната разписка.
7. Изпълнителят е длъжен да изпраща на всеки 6 месеца актуален списък с резервни части от производителя.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

1. Цената, посочена във финансовото предложение /оферта/ на Изпълнителя е неразделна част от Договора, е ДДС и включва всички разходи и такси, платими от Възложителя, било подразбиращи се или изрично упоменати.

2. Изпълнителят доставя резервните части, предмет на Договора, съобразно единичната цена и максималния срок на доставка, описани в неговото техническо и финансово предложение /оферта/ и настоящия договор.

3. Максималната стойност на договора е в размер на 20 000 лева, без ДДС.

4. На заплащане подлежат само реално доставени услуги/стоки.

6. Плащането се извършва след подписване без възражения от страна на възложителя на приемо-предавателния протокол и съгласно посоченото в чл. 6 “Плащане и ДДС” от Раздел V “Общи условия на договора”.

7. Банковата сметка в лева на Изпълнителя е както следва: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ценова таблица 1 Проверки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Модел** | **Брой уреди/ апарати** | **Брой прегледи/проверка за 1 година** | **Ед. цена лева без ДДС за 1 бр. елемент за 1 бр. преглед/проверка** | **Обща цена в лева без ДДС** |
| **А** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=DxExF** |
| 1 | Трипод , производство MSA | Workman | 7 | 3 |  |  |
| 2 | Работна лебедка MSA,  производство MSA | Workman winch | 7 | 3 |  |  |
| 3 | Спирачен механизъм против падане със самонавиващо се обезопасяващо въже, производство MSA | Workman rescuer | 7 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | **ОБЩО** | **(за Ценова таблица 1):** |  |

В цените са включени разходи за труд, както и изразходваните по време на профилактика материали

Ценова таблица 2 Списък с резервни части

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикулен номер** | **Наименование на резервни части** | **Ед. цена лева без ДДС за 1 бр. елемент** |
| **1** | 10143457- SP | Pillar,winch,20m,10 /PKG |  |
| **2** | 10143458- SP | Bushing,sus440,ID 10,10 /PKG |  |
| **3** | 10143459- SP | Bottom plate assy,winch, 1/PKG |  |
| **4** | 10143463- SP | Brasket subassy, winch, 1 /PKG |  |
| **5** | 10143465- SP | Screw,M6X10,Tamper proof, sus 304,100 /PKG |  |
| **6** | 10143467- SP | Nut, Stopper,winch, 10 /PKG |  |
| **7** | 10143468- SP | Pinion, winch, 10 /PKG |  |
| **8** | 10143470- SP | Ratchet, primary brake, 10 /PKG |  |
| **9** | 10143473- SP | Handle subassy, winch, 1 /PKG |  |
| **10** | 10143482- SP | Top plate assy, winch, 1 /PKG |  |
| **11** | 10143489- SP | Washer, primary brake, 10 /PKG |  |
| **12** | 10143491- SP | Pawl, primary brake, winch, 10 /PKG |  |
| **13** | 10143492- SP | Pawl, secondary brake, winch, 10 /PKG |  |
| **14** | 10143495- SP | Bushing, Pom, ID 15 mm, 10 /PKG |  |
| **15** | 10143497- SP | Bushing, Pom,15F, 10 /PKG |  |
| **16** | 10143498- SP | Shaft,Hub, winch, 20m,10 /PKG |  |
| **17** | 10143499- SP | Hub, winch, 10 /PKG |  |
| **18** | 10143500- SP | Hubplate, winch,2/PKG |  |
| **19** | 10143503- SP | Lock nut, M10,50/PKG |  |
| **20** | 10143504- SP | Trust washer,ID 14, 20/PKG |  |
| **21** | 10143506- SP | Spring,pawl, winch, 50/PKG |  |
| **22** | 10143507- SP | Plate,press cable, winch, 20m, 4/PKG |  |
| **23** | 10143508- SP | Spring, cable, winch, 20m, 6/PKG |  |
| **24** | 10143509- SP | Shaft, pawl, winch, 20m, 10/PKG |  |
| **25** | 10159764 | Label,variable info,EN,Workman rescuer |  |
| **26** | 10162772 | Carry bag W/ Paskage, Workman rescuer |  |
| **27** | 10169369 | Carrying bag, Workman tripod,With carton |  |
| **28** | 10090902 | Basket, monopod mount for tripod, tic |  |
| **29** | 506222 | Pulley assembly |  |
|  |  | **Общо (за Ценова таблица 2):** |  |

Ценова таблица 3 Цена сервизен час

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена за един сервизен час** |
| 1 | Цена за сервизен час за извършване на ремонт и техническа поддръжка |  |

Ценова таблица 4 процент отстъпка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Процент отстъпка** |
| 1 | Процент отстъпка от резервни части не включени в Ценова таблица 2 списък с Резервни части |  |